**K bodu č. 1**

Položka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 618 | K | 766621211 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,300 |

došlo ke změně výměry

Položka:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 618 | | K | | 766621211 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | | m2 | | 1,300 |
| 624 | K | | 766660411 | | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | | 1,000 | |

Zrušena

Položka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *619* | *M* | *766-PSV-O04* | *hliníkové okno 2000x650 mm dle PSV O04* | *kus* | *1,000* |

upraven popis a nově podřazena pod nově vytvořenou položku:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 825 | K | 767610126 | Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva pl přes 0,6 do 1,5 m2 | m2 | 1,300 |

Položky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *621* | *M* | *766-PSV-O01* | *hliníková sestava okna s dveřmi 4600x2400 mm dle PSV O01* | *kus* | *1,000* |
| *622* | *M* | *766-PSV-O02* | *hliníkové okno 1050x2400 mm dle PSV O02* | *kus* | *1,000* |

upraven popis a nově podřazeno pod nově vytvořenou položku:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 826 | K | 767610128 | Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva pl přes 2,5 m2 | m2 | 13,560 |

Položka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *625* | *M* | *766-PSV-O03* | *hliníkové dveře vstupní 1050x2325 mm dle PSV O03* | *kus* | *1,000* |

upraven popis a nově podřazena pod nově vytvořenou položku:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 827 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 |

**K bodu č. 2 –** Do položky doplněno slovo zábradlí