Příloha č.4

**Technická specifikace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota  nebo uvést ANO/NE |
| Komunální (užitkový) elektromobil kategorie N1 nad 2,5t | |  |
| Výkon motoru | Min. 13,5 kW |  |
| Výkon baterie | Min. 9 kWh |  |
| Typ baterie | Lithiová |  |
| Dojezd na jedno nabytí | Min. 80 km |  |
| Šířka stroje | Max. 1700 mm |  |
| Délka stroje | Min. 3700 mm |  |
| Kabina – sedadla pro 2 osoby, posilovač řízení | |  |
| Elektrické vyhřívání předního skla, ukazatel MTH, nabití a rychlosti | |  |
| Nezávislé topení | |  |
| Nosnost celková | Min. 2500 kg |  |
| Nosnost na rámu | Min. 1600 kg |  |
| Nosnost tažná | Min. 2000 kg |  |
| Stoupavost v terénu s nákladem | Min. 32% |  |
| Ložná plocha korby | Min. 1900 x 1390 x 300 mm |  |
| Podvozek – odpružení všech kol pružinami s tlumiči – i do terénu | |  |
| Elektrohydaulicky vyklápěná korba | |  |
| Demontovatelná klecová nástavba výšky min. 550 mm | |  |
| Zadní koule se zásuvkou | |  |
| LED maják na kabině | |  |
| Zásuvka 220 V na připojení drobných elektronářadí v terénu | |  |